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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_13_»_______февраля 2026________ г. N__1433___
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно

диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории города Кургана


В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом МЧС России от 08.07.2004   № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях координации деятельности должностных лиц Администрации города Кургана, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Администрация города Кургана постановляет:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Кургана от 31.03.2025 г. №3228 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории города Кургана».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В.
Глава города Кургана                                                                               А.А. Науменко 

Серых Антон Михайлович

(3522) 42-85-02  доб. 717#
Приложение 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термин
	Определение

	Управляющая организация, ТСЖ (ЖСК)
	юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом

	Коммунальные услуги
	деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях

	Ресурсоснабжающая организация
	юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов

	Коммунальные ресурсы
	горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг

	Объекты теплоснабжения
	источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность.

	Система теплоснабжения
	совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке

	Тепловой пункт
	совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более)

	Техническое обслуживание
	комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке

	Текущий ремонт
	ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей

	Капитальный ремонт
	ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей

	Технологические нарушения
	нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию

	Инцидент
	отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте

	Надежность теплоснабжения
	характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

	Живучесть системы теплоснабжения
	 способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок

	Теплоснабжение
	обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности

	Схема теплоснабжения
	документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

	Тепловая энергия
	энергия, передаваемая от производителя потребителю посредством теплоносителя,  энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление)

	Теплоноситель в контексте теплоснабжения
	пар или вода, которые используются для передачи тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	устройство, предназначенное для производства тепловой энергии

	Тепловая сеть
	совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

	Тепловая нагрузка
	количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

	Теплопотребляющая установка
	устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения
	теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

	Теплоснабжающая организация
	организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Теплосетевая организация
	организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Качество теплоснабжения
	совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии
	режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) на котельных
	 запас, который обеспечивает поддержание плюсовых температур в отапливаемых помещениях, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчётной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года,  восстанавливается в утвержденном размере после ликвидации последствий аварийных ситуаций Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу


1 Общие положения.
1.1 Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Курган (далее - Порядок) разработан с учётом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций (приложение № 1), владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 354);

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».

Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».
Согласования с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Согласования с Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

1.2 Действие настоящего Порядка устанавливает правоотношения при организации взаимодействия по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования города Кургана.
1.3 В настоящем порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, согласно Постановлению Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении». В соответствии                                         с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» под аварийной ситуацией понимается - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

1.4 К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии;

- отсутствие теплоснабжения у потребителей более 24 часов;

-разрушение объектов теплоснабжения (тепловых источников, тепловых пунктов, насосных станций, тепловых сетей);

- причинение вреда третьим лицам.
2 Цели.
2.1.Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
2.2. Сокращение сроков ликвидации аварийных ситуаций;
2.3.Организация оперативного взаимодействия организаций, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления, с целью устранения их последствий;
2.4.Предупреждение развития нештатной (аварийной) ситуации по негативному сценарию;
2.5.Снижение уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.
3 Задачи.
3.1. Обеспечение теплоснабжением потребителей, поддержание необходимых параметров теплоносителя;
3.2. Координация деятельности администрации г. Кургана, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов, потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования таковых;
3.3. Мобилизация ресурсов всех инженерных служб г. Кургана для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
3.4. Обеспечение (определение алгоритма) функционирования объектов теплоснабжения и теплопотребления при возникновении, а также в период ликвидации аварийной ситуации;
3.5. Информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
4 Краткая характеристика муниципального образования города Кургана.
4.1 Административное деление, население и населённые пункты муниципального образования города Кургана.
Город Курган расположен почти в центре огромного материка Евразии, к востоку от Уральского хребта, на юго-западе Западно-Сибирской равнины, в бассейне среднего течения реки Тобол (бассейн Оби), на большом удалении от морей и океанов, в 1973 км к востоку от Москвы. 

Высота над уровнем моря — около 75 м.Численность населения г. Кургана на 01.01.2025 составляла 300734 человек.
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Рисунок 1. Месторасположение муниципального образования города Кургана
4.2 Климатические особенности.
Климат г. Кургана по общим характеристикам относится к умеренному континентальному, но из-за особенностей географического расположения здесь наблюдаются черты резко континентального типа. Это связано с тем, что г. Курган находится в глубине континента, удалён от морей и океанов, границы города не защищены с севера и юга, что позволяет проникать холодному воздуху из Арктики и тёплым сухим воздушным массам из казахских степей. При этом прохождению влажного воздуха из Атлантики препятствует Уральский хребет на западе.

Тёплый сезон длится 3,8 месяца, с 18 мая по 11 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше 18 °C.
Холодный сезон длится 3,6 месяца, с 20 ноября по 6 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже -6 °C.
Абсолютный минимум температуры воздуха — −47,9°C, абсолютный максимум — +41,2°C.
Климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Параметр
	Показатель
	Примечание

	Температура воздуха, °С
	
	СП 131.13330.2018

Строительная климатология

	Абсолютная минимальная
	-47
	

	Абсолютная максимальная
	+41
	

	Температура воздуха, °С расчетная для проектирования:
	

	- отопления:

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92
	-36
	

	- вентиляции: 

Температура воздуха, °С обеспеченно​стью 0,94
	-18
	

	Продолжительность отопительного периода:
	

	Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха менее 8 С 
	212
-7,5
	


5 Основные задачи и функции единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования.
5.1 Ежедневная организация взаимодействия с дежурными службами теплоснабжающих и теплосетевых организаций, проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий).
5.2 При поступлении информации об аварийной (чрезвычайной) ситуации, сложившейся на системах теплоснабжения, необходимо:

5.2.1 организовать сбора данных об обстановке в районе аварии (происшествия);

5.2.2 своевременно оповестить и проинформировать руководящий состав органа местного самоуправления, органов управления областной РСЧС муниципального уровня, органов управления и сил ГО, ДДС, организаций и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (аварии);

5.2.3 проинформировать ДДС и силы областной РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (аварии), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

5.2.4 обеспечить своевременное оповещение и информирования населения о ЧС (происшествиях) по решению руководителя органа управления (председателя КЧС органа местного самоуправления);

5.2.5 уточнить и координировать действий, привлеченных ДДС по их совместному реагированию на сообщение о ЧС (аварии);

5.2.6 представить оперативную информацию о произошедшем ЧС (аварии), ходе работ по ликвидации, а также соответствующе доклады (донесения) по подчиненности в установленном порядке.
	
	Таблица 2

	 
	Реестр  теплоснабжающих  и теплосетевых организаций г. Кургана

	№ п/п 
	Полное наименование юридического лица (ЮЛ)
	Фактический адрес нахождения объектов теплоснабжения (котельных, ЦТП, тепловых сетей и т.п.)
	теплоснабжающая
	теплосетевая (согласно п.п. 56(1), 56(2) ПП РФ № 808 от 08.08.2012)
	Установленная мощность объекта теплоснабжения, МВт
	Основное топливо/ Резервное топливо
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км
	Кол-во котлов
	Резервные источники электроснабжения (стационарный/передвижной)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания»
	Россия, Курганская обл., 640000, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А  Курганская ТЭЦ
	1
	1
	1299
	Газ/ уголь
	265
	4
	

	2
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Карбышева, 31а, Котельная № 1,8
	1
	1
	51,04
	Газ/ мазут
	6,586
	6
	1

	3
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Карбышева, 31а, тепловой пункт № 1 от котельной № 1,8
	1
	1
	-
	-
	-
	
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	4
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Карбышева, 56в, тепловой пункт № 2 от котельной № 1,8
	1
	1
	-
	-
	-
	
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	5
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Увал, ул. Миронова, 47, стр. 1, Котельная № 5
	1
	1
	9,083
	Газ/ уголь
	2,376
	7
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	6
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Школьная, 33, Котельная № 12
	1
	1
	6,96
	Газ/ мазут
	8,806
	2
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	7
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 60а, Котельная № 14
	1
	1
	15,242
	Газ/ мазут
	1,602
	5
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	8
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Достоевского, 6, Котельная № 16
	1
	1
	44,164
	Газ/гоз
	11,817
	5
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	9
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Достоевского, 5, тепловой пункт № 1 от Котельной № 16
	1
	1
	-
	-
	-
	
	

	10
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Пугачева, 97, тепловой пункт № 2 от Котельной № 16
	1
	1
	-
	-
	-
	
	

	11
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Челябинская, 42, тепловой пункт № 36 от Котельной № 16
	1
	1
	-
	-
	-
	
	

	12
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Ломоносова, 46, Котельная № 17
	1
	1
	12,412
	Газ/мазут
	4,283
	3
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	13
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Тополя, ул. Сиреневая,13а, Котельная № 18
	1
	 
	10,95
	Газ/мазут
	5,637
	5
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	14
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Перова, 59, стр. 1, Котельная № 20
	1
	 
	19,256
	Газ/мазут
	4,81
	5
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	15
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014,г. Курган, ул. Перова, 20а, тепловой пункт № 7  от Котельной № 20
	1
	 
	-
	-
	-
	
	

	16
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Пригородная, 56Б, тепловой пункт № 10 от Котельной № 20
	1
	 
	-
	-
	-
	
	

	17
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Школьная, 11а, Котельная № 22
	1
	 
	35,264
	Газ/мазут
	5,252
	7
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	18
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Кузнецова, 6А, стр.1, тепловой пункт № 4 от Котельной № 22
	1
	 
	-
	-
	-
	
	

	19
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Карбышева, 35, Котельная № 23
	1
	 
	12,505
	Газ/уголь
	2,416
	8
	1/1

	20
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Мостостроителей, 70, Котельная № 24
	1
	 
	1,61
	Газ/уголь
	2,874
	4
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	21
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Ломоносова, 16а, Котельная № 26
	1
	 
	23,2
	Газ/мазут
	3,74
	5
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	22
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Пригородный, ул. Юбилейная, 1в, Котельная № 28
	1
	 
	1,496
	Газ/ дизтопливо
	2,772
	3
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	23
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Затобольный, ул. Заводская, 9, Котельная № 31
	1
	 
	2,72
	Газ/уголь
	2,429
	4
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	24
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Глинки, ул. Центральная, 10, Котельная № 32
	1
	 
	8,12
	Газ/мазут
	3,969
	4
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	25
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, ул. Промышленная, 18, Котельная № 37
	1
	 
	0,299
	Электроэнергия/ не предусмотрен проектом
	0,195
	3
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	26
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Утяк, ул. Советская, 41а, Котельная № 39
	1
	 
	3,791
	Газ/ дизтопливо
	3,193
	3
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	27
	Обособленное подразделение «Энергетические сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	Курганская область, 640014, г. Курган, мкр. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 3, Котельная № 44
	1
	 
	25,752
	Газ/мазут
	3,892
	3
	Предоставление по договору № 2026.3295 от 19.01.2026 г.

	28
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
	Курганская область, г. Курган ул. Шевелевская, 1а
	1
	1
	37,96
	Газ/ не предусмотрен проектом
	2,227
	3
	

	29
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
	Курганская область, г.Курган, ст.Утяк,  направление Курган-Макушино 2379 км ПК 9+50м
	1
	1
	3,44
	Уголь/ не предусмотрен проектом
	0
	4
	

	30
	Общество с ограниченной ответственностью «Молоко Зауралья»
	Курганская обл., г. Курган, ул. Химмашевская, 3
	1
	1
	42,3
	Газ/ не предусмотрен проектом
	2,358
	4
	

	31
	ООО «Курганская ТЭЦ»
	Курганская обл., г.Курган
	1
	 
	225,14
	Газ/ не предусмотрен проектом
	0
	2
	

	32
	ООО «Прометей»
	г.Курган, п.Увал, ул.Трактовая, 1б
	1
	1
	18
	Газ/ дизтопливо
	2,02
	4
	1

	33
	ООО «Прометей»
	г.Курган, ул.Грицевца, 107
	1
	1
	0,4
	Газ/ дизтопливо
	0,2
	2
	

	34
	АО «Аэропорт Курган» 
	640000, Курган, ул. Гагарина, 41
	1
	1
	1,5
	Газ/ дизтопливо
	н/д
	2
	0/2


640021,Курганская область, г Курган,

пр-кт Машиностроителей,

	д. 17
	1
	1
	102
	Газ/мазут
	н/д
	
	

	36
	Структурное подразделение «Тепловые  сети» Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания»
	640011, г. Курган, ул. Гайдара, 89
	Центральные тепловые пункты, насосные станции, распределительные пункты***
	186,36
	
	0/2

	 
	 
	 
	35
	19
	32
	2015,61
	534,711
	103
	


	Информация по котлам в котельных ПАО «Курганская генерирующая компания»   ОП «Энергетические сети»


	Котельная
	№ п/п
	Марка котла
	
	Котельная
	№ п/п
	Марка котла

	1,8
	1
	№1 ДЕВ-10-14ГМ
	
	23
	1
	№1 КВ-ГМ-0.35-115-Н

	
	2
	№2 ДЕВ-10-14ГМ
	
	
	2
	№2 КВ-ГМ-3,48-95-Н

	
	3
	№3 ДЕ-10-14ГМ
	
	
	3
	№3 КВ-ГМ-3,48-95-Н

	
	4
	№4 ДЕ-10-14ГМ
	
	
	4
	№4 КВ-ГМ-3,48-95-Н

	
	5
	№5 ДЕВ-16/14ГМ
	
	
	5
	Братск -М

	
	6
	№6 ДЕВ-16/14ГМ
	
	
	6
	Братск -М

	 
	 
	 
	
	
	7
	Братск -М

	5
	1
	№1 КВ-ГМ-3,48-95-Н
	
	
	8
	Братск -М

	
	2
	№2 КВ-ГМ-3,48-95-Н
	
	 
	 
	 

	
	3
	ТТ-50
	
	24
	1
	№3 НР-18

	
	4
	№4 НР-18
	
	
	2
	№4 НР-18

	
	5
	№5 НР-18
	
	
	3
	№1 RSA-400

	
	6
	№6 НР-18
	
	
	4
	№2 RSA-400

	
	7
	№7 НР-18
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	26
	1
	№1 КВС-5

	12
	1
	№1 ТТ-100
	
	
	2
	№2 КВС-5

	
	2
	№2 ТТ-100
	
	
	3
	№3 КВС-4

	 
	 
	 
	
	
	4
	№4 КВС-4

	14
	1
	№1 КВа-3,15
	
	
	5
	№5 КВС-4

	
	2
	№2 КВа-3,15
	
	 
	 
	 

	
	3
	№3 ТТ-100
	
	28
	1
	№1 КВ-ГМ-0,5

	
	4
	№4 КВЖ 2-115
	
	
	2
	№2 КВ-ГМ-0,5

	
	5
	№5 КВЖ 2-115
	
	
	3
	№3 КВ-ГМ-0,5

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	16
	1
	№1 ТВГ-8М (КВ-Г-9,6)
	
	31
	1
	№1 НР-18

	
	2
	№2 ТВГ-8М
	
	
	2
	№2 НР-18

	
	3
	№3 Eurotherm-7 (КВ-ГМ-7.56-115Н)
	
	
	3
	№3 КВ-ГМ-1.16-115Н

	
	4
	№4 ТВГ-8М
	
	
	4
	№4КВ-ГМ-0.75-115Н

	
	5
	№5 Eurotherm-7 (КВ-ГМ-7.56-115Н)
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	32
	1
	№1 КВ-ГМ-1.16-95Н

	17
	1
	№2 КВС-4
	
	
	2
	№2 КВ-ГМ-1.16-95Н

	
	2
	№3 КВС-4
	
	
	3
	№3 КВ-ГМ-1.16-95Н

	
	3
	№4 КСВа-3,15Гс
	
	
	4
	№5 КВС-4

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	18
	1
	№1 КВ-ГМ-2,32-95-Н 
	
	37
	1
	№1 ЭП3-100

	
	2
	№2 КВ-ГМ-2,32-95-Н
	
	
	2
	№2 ЭП3-100

	
	3
	№3 КВ-ГМ-2,32-95-Н
	
	
	3
	№3 ЭП3-100

	
	4
	№4 КВЖ 2-115
	
	 
	 
	 

	
	5
	№5 КВЖ 2-115
	
	39
	1
	№1КВСА-0,8

	 
	 
	 
	
	
	2
	№2 КВСА-1,5

	20
	1
	№1 КВС-4
	
	
	3
	№3 КВСА-1,5

	
	2
	№2 КВС-4
	
	 
	 
	 

	
	3
	№3 КВС-4
	
	44
	1
	№1 Е-10-14ГМ

	
	4
	№4КВС-4
	
	
	2
	№6 Е 1/9

	
	5
	№6 Е -1,0-0,9Г-3
	
	
	3
	№7 Е1/9

	 
	 
	 
	
	Общее кол-во котлов - 
	82

	22
	1
	№1 Луга -1.35

	
	2
	№2 Луга-1.35

	
	3
	№3 КВС-4

	
	4
	№4 КВС-4

	
	5
	№5 КВС-4

	
	6
	№6 ТВГ-8

	
	7
	№7 ТВГ-8


- ***
	№ п/п
	№ Центрального теплового пункта
	Адрес объекта

	1
	26
	Дзержинского, 38В

	2
	27
	Дзержинского, 20Б

	3
	28
	Пос. Механический, 9Б

	4
	32
	К. Мяготина, 66Б

	5
	33
	Электровозная, 21А

	6
	34
	К. Мяготина, 46А

	7
	41
	К. Мяготина, 74А

	8
	43
	Свердлова, 24Б

	9
	45
	Васильева, 4

	    10
	47
	Джамбула, 34Б

	11
	48
	К. Мяготина, 77В

	12
	51
	Дзержинского, 50А

	13
	54
	Криволапова, 46А

	14
	57
	К. Мяготина, 54А

	15
	62
	Сухэ-Батора, 15А

	16
	68
	Кирпичная, 4А

	17
	72
	К. Мяготина, 60А

	18
	74
	К. Мяготина, 61А

	19
	78
	Дзержинского, 57А

	20
	80
	1 мая, 11В

	21
	81
	Дзержинского, 10

	22
	84
	Правды, 53

	23
	87
	7-я Больничная, 36А

	24
	92
	Дзержинского, 39А

	25
	108
	Отдыха, 2Б

	26
	109
	К. Мяготина, 83А

	27
	110
	Радионова, 40

	28
	113
	Отдыха, 53

	29
	117
	Невежина, 13 а

	30
	120
	Куртамышская, 18А

	31
	126
	9-я Больничная

	32
	128
	Радионова, 64

	33
	144
	Б. Петрова, 96Б

	34
	150
	К. Мяготина ,42А

	35
	151
	Дзержинского, 29Б

	36
	152
	Губанова, 20А

	37
	161
	Криволапова, 28

	38
	162
	Томская, 36

	39
	Луговая
	Луговая, 23

	40
	НС-95ж
	Октябрьская, 1 б, стр. 1

	41
	НС-164
	пос. Западный пер. Чистый, 10

	42
	1
	Пушкина, 72А

	43
	1 ж
	Красина, 88А

	44
	2
	К. Мяготина, 102А

	45
	2 ж
	Красина, 74

	46
	3
	Володарского, 77А

	47
	4
	Пушкина, 112А

	48
	4 ж (ДКЖ)
	Пл. имени В.М. Слоцмана, 5/1

	49
	5
	Ленина, 39А

	50
	13
	Гоголя, 56А

	51
	14
	Красина, 27А

	52
	16
	К.Маркса, 31А

	53
	17
	Кирова, 65, стр.1

	54
	18
	М.Горького, 70/1

	55
	19
	К. Маркса, 60А

	56
	29
	Куйбышева, 35

	57
	30
	Комсомольская, 20А

	58
	38
	Советская, 70А

	59
	40
	К. Мяготина, 103А

	60
	44
	Куйбышева, 60

	61
	49
	К. Маркса, 57Б

	62
	50
	Гоголя, 38А

	63
	53
	Карельцева, 13А

	64
	58
	Урицкого, 13А

	65
	69
	К. Маркса, 2А

	66
	70
	Станционная, 44Б

	67
	71
	Кирова, 104А

	68
	75
	Томина, 81А

	69
	82
	Климова, 56А

	70
	83
	К. Мяготина, 95А

	71
	90
	Красина, 56А

	72
	91
	М. Горького, 63А

	73
	98
	Красина, 70А

	74
	127
	Куйбышева, 5А

	75
	129
	К. Маркса, 52

	76
	141
	К. Мяготина, 127А

	77
	146
	К. Мяготина, 131Б

	78
	147
	К. Мяготина, 91В

	79
	165
	Володарского, 24

	80
	169
	Советская, 74А

	81
	170
	Ул. Томина, 45Б

	82
	НС-37
	Гоголя, 9

	83
	НС-28
	Ул. К. Маркса, 28

	84
	НС-36
	Куйбышева, 36А

	85
	НС-24
	Комсомольская, 24

	86
	НС-98
	М. Горького, 98

	87
	НС-124а
	К. Мяготина , 124А

	88
	ТП (Базовый)
	Уральская, 1

	89
	7
	К. Мяготина, 165Г

	90
	8
	Пушкина, 189А

	91
	10
	К. Мяготина, 150 б

	92
	12
	Пролетарская, 41А

	93
	20
	Ленина, 18А

	94
	21
	Пичугина, 16А

	95
	22
	М. Горького, 164А

	96
	23
	Блюхера, 24А

	97
	24
	Куйбышева, 120А

	98
	25
	Куйбышева, 144В

	99
	35
	Куйбышева, 117, стр. 1

	100
	39
	Куйбышева, 183

	101
	42
	Куйбышева, 125А

	102
	46
	Советская, 161

	103
	52
	М. Горького, 209Б

	104
	55
	К. Маркса, 137А

	105
	56
	Гоголя, 122А

	106
	59
	К. Маркса, 98А

	107
	60
	Савельева, 28

	108
	63
	К. Маркса, 105В

	109
	64
	Куйбышева, 165А

	110
	66
	Урицкого, 153

	111
	67
	Кравченко, 23А

	112
	73
	Новая, 9

	113
	76
	Орлова, 5А

	114
	77
	М. Горького, 155А

	115
	79
	Станционная, 80Б

	116
	86
	К. Маркса, 76А

	117
	89
	Гоголя, 100А

	118
	93
	М. Горького, 127А

	119
	94
	Гоголя, 183

	120
	101
	К. Мяготина, 195А

	121
	102
	Половинская, 14

	122
	118
	М. Горького, 188А

	123
	123
	Б. Петрова, 60

	124
	131
	Куйбышева, 70Б

	125
	145
	Ленина, 14

	126
	149
	Савельева, 58

	127
	155
	Половинская, 8В

	128
	157
	Блюхера, 30А

	129
	166
	К. Мяготина 178А

	130
	Пол. 10
	Половинская, 10

	131
	НС-49
	Пушкина-Пролетарская

	132
	НС-138
	М. Горького, 138

	133
	НС-60а
	Советская, 179

	134
	1Б
	2-автозаводская, 1

	135
	6К
	ул. Карбышева, 12а

	136
	11К
	ул. Советская, 161, стр. 1

	137
	13К
	ул. Смирнова, 7а

	138
	25К
	ул. Чернореченская, 97а

	139
	29К
	пр-кт Маршала Голикова, 36

	140
	36
	Краснодонская, 13А

	141
	37
	Пр. Конституции, 41А

	142
	65
	Пр-кт Конституции, 38

	143
	85
	Пр-кт Конституции, 58Б

	144
	95
	1-й мкр, 6Б

	145
	96
	2-й мкр, 22Б

	146
	99
	Алексеева, 7А

	147
	100
	2-й мкр, 2Б

	148
	103
	2-й мкр, 9А

	149
	104
	1-й мкр, 15А

	150
	105
	3-й мкр, 37А

	151
	106
	3-й мкр, 29Б

	152
	107
	6-й мкр, 1А

	153
	111
	3-й мкр, 22А

	154
	112
	3-й мкр, 9А

	155
	114
	1-й мкр, 34А

	156
	115
	Мкр. Кулацкий, ул. Глинки, 16А

	157
	116
	Дружбы, 8А

	158
	119
	6-й мкр, 6Б

	159
	121
	2-й мкр, 20А

	160
	122
	1-й мкр, 25Б

	161
	124
	6-й мкр, 15Б

	162
	125
	Мкр. Карчевская роща, Агрономическая 2

	163
	130
	Ст. Галкино, 9

	164
	132
	5-й мкр, 1А

	165
	133
	5-й мкр, 3А

	166
	134
	Мкр. Кулацкий, ул. Белинского, 20А

	167
	135
	6-й мкр, 27А

	168
	137
	Б-р Солнечный, 5А

	169
	138
	5-й мкр, 20

	170
	139
	1-й мкн, Алексеева, 4В

	171
	140
	6-й мкр, 12а

	172
	142
	Б-р Солнечный, 10А

	173
	143
	1-й мкн, 1

	174
	148
	5-й мкр, 32

	175
	153
	Часовая 2-я (тюрьма)

	176
	154
	5-й мкр, 30

	177
	158
	6-й мкр, 17Б

	178
	159
	11-й мкр, 1А

	179
	160
	11-й мкр, 14А

	180
	163
	Бажова, 71а

	181
	168
	7-й мкр., 16А

	182
	171
	Краснодонская, 27А

	183
	172
	4-й мкр, 15а


7. Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:
Таблица 3 
	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;

24 часа – при наличии 1 источника питания


8 Водоснабжение источников тепловой энергии.
Источником водоснабжения газовых котельных для ОП «Энергетические сети» ПАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «РЖД», ООО «Прометей», ООО «Молоко Зауралья», АО «Аэропорт Курган» является АО «Водный Союз», для АО «КМЗ» является собственный водозабор.
Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:

Таблица 4
	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2
	Отключение водоснабжения
	св. 400 до 1000
	12
	18

	3
	Отключение водоснабжения
	св. 1000
	18
	24


9 Топливоснабжение источников тепловой энергии:
9.1 Основным топливом источников тепловой энергии является природный газ.
Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах газоснабжения:

Таблица 5
	N п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение газоснабжения
	не более 4 часов (суммарно)
в течении 1 месяца


9.2 Твердое топливо:
Таблица 6
	№
	Теплоисточник


	Вид топлива
	Неснижаемый нормативный запас топлива (т)
	Время работы с использованием неснижаемого нормативного  запаса (сут.)

	1
	котельная ст. Утяк
	Каменный уголь
	148,58
	45


9.3. Жидкое топливо (резервное топливо):
Таблица 7
	№
	Теплоисточник


	Вид топлива


	Неснижаемый нормативный запас топлива (т)

	1
	котельные №№ 44,1.8,20,22,14,32,18,17,26
	Мазут (резервное топливо)
	52,28


 10 Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения:
Таблица 8
	Вид аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Масштаб аварийной ситуации и последствия

	Остановка теплоисточника
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления

	
	Прекращение подачи топлива
	Прогрессирующее снижение температуры теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры

внутри помещений потребителей

	
	Прекращение подачи холодного водоснабжения
	Прекращение циркуляции воды в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления потребителей

	
	Выход из строя основного оборудования или автоматики безопасности
	Снижение температуры теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей

	Повреждение тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары, внешнее воздействие.
	Прекращение подачи теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры, внутри помещений потребителей размораживание тепловых сетей и систем отопления потребителей

	Пожар на теплоисточнике
	Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем


К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

причинение вреда третьим лицам;

разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей,).

Выводы из обстановки:
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
перебои в топливоснабжении;

перебои в электроснабжении;

перебои в водоснабжении;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;
человеческий фактор. 

11 Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения.
Администрация города Кургана на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проводит мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, в том числе и в случае возникновения угрозы безопасности населения в результате аварии на объекте теплоснабжения: 

- осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

-  осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и создаёт резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращается за помощью к исполнительным органам субъектов Российской Федерации;

- содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; создаёт постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; создаёт и поддерживает в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

12 Регламент взаимодействия организаций при ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления:
12.1 При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения теплоснабжающая и теплосетевая организации, владельцы тепловых сетей обязаны:

 12.1.1 Передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кургана (далее  - ЕДДС г. Кургана), диспетчерскую службу (далее – ДС) потребителей или ответственным лицам за эксплуатацию объектов теплопотребления;
12.1.2 Принять меры по защите населения от воздействия негативных последствий аварийной ситуации на объектах теплоснабжения;

12.1.3 Направить уведомление в организации и собственникам сетей, сети которых расположены в зоне производства работ, для согласования и получения необходимых разрешений для проведения аварийных работ; 

12.1.4 Осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте;

 12.1.5 По завершению мероприятий по ликвидации аварийной ситуации и подключение объектов к теплоснабжению, довести данную информацию до ЕДДС г. Кургана, ДС или ответственных лиц потребителей тепловой энергии;

 12.1.6 Организовать расследование причин аварийной ситуации согласно пункту 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014. В отношении опасных производственных объектов организовать техническое расследование в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
12.2 При возникновении аварийных ситуаций на системах теплопотребления дежурные, диспетчерские, дежурно-диспетчерские службы или лица ответственные за эксплуатацию объектов обязаны:

12.2.1 С момента поступления заявки на устранение аварийной ситуации, организовать незамедлительную передачу информации в ЕДДС г. Кургана и организовать информирование населения о характере аварийной ситуации, ориентировочном времени её устранения;

12.2.2 Незамедлительно приступить к проведению аварийно-восстановительных работ, при этом осуществлять информационное взаимодействие с теплоснабжающей или теплосетевой организациями;

12.2.3 После ликвидации аварийной ситуации проинформировать население, ЕДДС г. Кургана и при необходимости теплоснабжающую или теплосетевую организации.

12.3 В случае возникновения аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, имеющих признаки бесхозяйного имущества, теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители тепловой энергии информируют об этом ЕДДС г. Кургана, а также Администрацию города Кургана.

12.4 Администрация города Кургана согласно схеме теплоснабжения муниципального образования города Кургана устанавливает единую теплоснабжающую организацию, в зоне которой расположен бесхозяйный объект, и теплосетевую организацию, имеющую технологическую связь с бесхозяйным объектом теплоснабжения. Администрация города Кургана определяет теплоснабжающую или теплосетевую организацию, ответственную за устранение аварийной ситуации и незамедлительно составляет акт по выявлению бесхозяйного объекта теплоснабжения.

 12.4.1 Контроль за выполнением аварийно-восстановительных работ осуществляется заместителем Главы города Кургана, директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.
12.4.2 Взаимодействие организаций при проведении аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах теплоснабжения осуществляется согласно пункта 12 настоящего Порядка.
13 Организация работ.
13.1 Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплогенерирующих объектах (далее – ТГО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством теплогенерирующих (теплосетевых) организаций. 
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

13.2 Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ, на основе Планов ликвидации аварийных ситуаций.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

13.3 О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС г. Кургана не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию города Кургана.

О сложившейся обстановке население информируется Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Кургана (МКУ «Управлением по делам ГО и ЧС города Кургана») через систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации г. Кургана.

13.4 В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе города Кургана, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

13.5 При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности г. Кургана.

13.6 Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

13.7 Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются руководителем организации.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову ответственного лица теплоснабжающей организации или ЕДДС г. Кургана, для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.
14 Электронное моделирование сценариев развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов.
14.1 Электронная модель – информационный комплекс, включающий в себя: базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления выработки и передачи ресурсов.

14.2 При разработке схемы теплоснабжения электронная модель является основным инструментом для моделирования развития теплосетевых объектов, в том числе она позволяет решить оперативное моделирование обеспечения тепловой энергией потребителей при различных аварийных ситуациях, минимизацию вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, обеспечить электронное моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и так далее).

14.3 Перечень потребителей тепловой энергии, попавших в зону отключения, определяется эксплуатирующей организацией с помощью программ электронного моделирования аварийных ситуаций.

14.4 Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

14.5 Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным техническим персоналом теплоснабжающих организаций 
для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

14.6 С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.
15 Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
15.1 Резерв материальных и финансовых ресурсов создаётся для ликвидации и локализации последствий аварий техногенного и природного характера исходя из прогнозируемых видов и масштабов аварий, чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации и численности привлекаемого личного состава из нештатных аварийно-спасательных формирований.

15.2 Финансирование расходов на проведение непредвиденных работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, и в бюджете города Кургана на очередной финансовый год.

15.3 При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий предприятия, эксплуатирующие объекты теплоснабжения, должны произвести расчет необходимых для этого сил и средств.

15.4 При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий.

15.5 При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

15.6 По результатам расчетов рекомендуется составлять соответствующий перечень, в котором отмечаются аварийный запас средств индивидуальной защиты с указанием количества и мест хранения, инструменты, материалы и приспособления, используемые для выполнения аварийно-восстановительных работ, приборы, оборудование и техника для проведения работ, с указанием количества и мест хранения, в том числе мероприятия по содержанию (хранению) данных средств.

15.7 Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только 
для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий 
на объекте.
Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
16 Заключительные положения.
16.1 Взаимоотношения теплоснабжающих и теплосетевых организаций с потребителями тепловой энергии определяются заключёнными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии определяются актами разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон к договору теплоснабжения.

16.2 Порядок (план) действий определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

16.3 План действий должен находиться у Главы города Кургана, заместителя Главы города Кургана, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отделе администрации муниципального образования города Кургана, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города Кургана.

16.4 Актуальность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения города Кургана проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель Главы города Кургана, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

 16.5 План ликвидации аварийных ситуаций на территории г. Кургана (далее - ПЛАС МО) подлежит утверждению и ежегодной актуализации до 15 февраля.

 16.6 ПЛАС МО подлежит согласованию с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области газоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике, и органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
16.7 ПЛАС МО должен быть разработан с учетом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций. 
Указанные порядки (планы) могут быть приобщены к данному порядку (плану) в виде приложения.
__________________________________
Приложение 

к порядку (плану) действий 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
Перечень контактных телефонов оперативных и специальных служб

	Наименование службы
	Контактный телефон

	МЧС
	112

	МВД
	+7 (3522) 42-12-98

	Учреждение здравоохранения
	103

	ЕДДС
	+7 (3522) 46-38-26,+7 (3522) 45-74-97

+7 (3522) 41-36-06

	ФСБ
	+7 (3522) 48-25-70,+7 (3522) 48-24-49,+7 (3522) 41-36-89

	ПАО «Курганская генерирующая компания» СП «Тепловые сети»
	+7(3522) 25-04-63

	ПАО «Курганская генерирующая компания» ОП «Энергетические сети»
	+7(3522) 25-10-95

	ООО «Прометей»
	+7(3522) 65-14-43


Инструкция для моделирования сценариев развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов
Настоящая инструкция разработана в целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Н. Новака от 28.02.2022 № АН-П51-2998. «Обеспечить включение в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии».

Предназначена для персонала ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций, профильных руководителей и специалистов органов местного самоуправления, участвующих в разработке планов ликвидации и локализации аварий, инцидентов и иных нештатных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального округа. Может быть применена для проведения расчетов гидравлических режимов системы теплоснабжения в период ликвидации аварий, последствий инцидентов и нештатных ситуаций.

Предполагает наличие электронной модели системы теплоснабжения городского округа, выполненной в системе ZuluThermo, программного обеспечения ZuluGis. Персонал должен быть обучен и обязан владеть навыками работы в указанной системе.

Программный комплекс устанавливается на персональный компьютер (сервер), имеющий технические характеристики, которые позволяют достаточно оперативно производить необходимые расчеты.

Порядок действий при получении информации об участке, где необходимо смоделировать развитие ситуации:

Открываем электронную модель системы теплоснабжения 
г. Кургана в системе ZuluGis.

Нажимаем на черный курсор (объект) 
Рисунок 1
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Выбираем объект на схеме (котельная, участок, потребитель и т.п.). Рассмотрим на примере участка. После выделения участок будет помечен штриховкой (в зависимости от версии) 
Рисунок 2
[image: image4.png]



Наводим курсор на выделенный участок и нажимаем правую кнопку мыши, появляется окно 
Рисунок 3
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Выбираем свойства объектов 
Рисунок 4
[image: image6.png]



Появляется окно: Объекты для изменения параметров группы, нажимаем «Изменить Параметры» 
Рисунок 5
[image: image7.png]



Появляется окно: Смена режима, нажимаем Режим: Отключен, далее нажимаем ОК. 
Рисунок 6
[image: image8.png]



Выбранный участок окрашивается в красный цвет, что говорит о том, что он отключен.

Проводим расчёт в ZuluThermo. 
Рисунок 7
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Выбираем слой карты, переходим во вкладку «Поверка», нажимаем «Расчет».
После этого во вкладке «Поверка» можно оценить по раскраске располагаемый напор, скорость, удельные потери и т.д.
 Рисунок 8
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После поверочного расчета, мы получаем данные о количестве тепловой энергии, вырабатываемой на источнике за час, расход тепла на систему отопления, давление в обратном и подающем трубопроводе, потери тепловой мощности. По раскраске мы можем оценить располагаемый напор, скорость, удельные потери. Отключенный участок (участки) окрашивается в красный цвет, персонал имеет возможность определить количество отключенных потребителей (домов, домовладений).

Силы и средства для ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения
	Силы и средства, планируемые для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и систем жизнеобеспечения города Кургана
Дата актуализации 15.02.2026 г.

	Наименование организации (формирования), юр. адрес, телефон
	Руководитель организации
	Кол-во бригад
	Кол-во специалистов
	Планируемое количество техники

	
	
	
	
	Автомобильной
	Инженерной
	Специальной

	
	Марка
	Кол-во
	Марка
	Кол-во
	Марка
	Кол-во

	Для ликвидации аварий на водопроводных и канализационных сетях

	АО «Водный Союз»
	Генеральный директор В.Л. Овсянников
	7
	39
	УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ
	6
	Урал-самосвал
	1
	Татра
	1

	Для ликвидации аварий на сетях электроснабжения

	АО «СУЭНКО»
	
	5
	20
	УАЗ, легковые, ГАЗ, КАМАЗ
	6
	Автовышка
	5
	Ямобур, погрузчик , КАМАЗ манипулятор
	4

	Для ликвидации аварий на тепловых сетях

	4
	ПАО «Курганская генерирующая компания»
	Генеральный директор

Прибылев А.С.
	7
	21
	Соболь, ГАЗ, УАЗ, КАВЗ


	11
	Автокран,

Камаз -самосвал
	4
	Экскаватор,

Трактор МТЗ-баровая,

АРТК на базе

Газ,

Камаз –манипулятор, ВМК-1
	6

	
	ОАО «РЖД»
	Начальник участка   В.В. Селезнев
	1
	3
	ГАЗ
	1
	По заявке в ООО «Ресурстранс»
	По заявке в ООО «Ресурстранс»
	По заявке в ООО «Ресурстранс»
	По заявке в ООО «Ресурстранс»

	ИТОГО
	019
	83
	24
	10
	11                             


Запасы МТР для ликвидацию последствий ЧС в ОЗП на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	Запасы МТР для ликвидацию последствий ЧС в ОЗП на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3

	Наличие материально-технических ресурсов: 
	 
	

	Асбест
	м3
	35

	Болты с гайками
	т
	0,08

	Гвозди проволочные
	т
	0,046

	Дымососы
	шт
	6

	Задвижки и затворы стальные
	шт
	404

	Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) 
	км
	1,701

	Кирпич
	тыс.ед
	7,208

	Кислород технический
	м3
	346,94

	Компрессоры воздушные 
	шт
	14

	Краски строительные
	т
	0,47

	Лен
	кг
	36

	Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе: пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д
	м3
	18,12

	Мастика для герметизации стыков панелей
	т
	0,086

	Насосы центробежные, в том числе:  насосы погружные
	шт
	19

	Проволока обыкновенного качества
	т
	0,36

	Прокат черных металлов, в том числе: сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок,швеллер и др.
	т
	0,02

	Радиаторы и конвекторы отопительные
	шт
	8

	Резервные стационарные и передвижные ДЭС
	шт
	3

	Сварочное оборудование
	шт
	10

	Тепло- и изоляционные материалы
	м3
	1241,06

	Трансформаторы
	шт
	3

	Трубы 
	т 
	5436 м

	Цемент
	т
	4,5

	Электродвигатели
	шт
	38

	Газовое оборудование
	шт
	4

	Электроды сварочные
	т
	1,789

	Отводы крутоизогнутые 
	шт
	125

	Краны
	шт.
	72

	Прокладки паронитовые круглые кадого размера
	шт.
	136

	Песок 
	т
	0,96

	Очки защитные
	шт
	38

	Лопаты 
	шт
	34

	Ведро
	шт
	12

	Веревка
	шт
	16

	Лом
	шт
	12

	Кувалда
	шт
	16

	Молоток
	шт
	32

	Топор
	шт
	8

	Багор
	шт
	8

	Зубило
	шт
	12

	Набор торцевых и гаечных ключей
	шт
	12

	Рулетка 5 м
	шт
	10

	Дрель ручная
	шт
	4

	Газовый ключ
	шт
	24

	Плоскогубцы
	шт
	32

	Набор напильников
	шт
	12

	Набор сверл 4-12мм
	шт
	36

	Набор напильников
	шт
	12

	Штангенциркуль 0-250мм
	шт
	4

	Аптечка
	шт
	12

	Рукавицы
	шт
	160

	Огнетушитель ОП-5 и ОП-4
	шт
	18

	Фонарь электрический во взрывозащищенном исполнении
	шт
	6

	Противогаз
	шт
	33

	Фланцы
	шт
	87

	Ящик с песком
	шт
	204

	Респиратор
	шт
	42

	Дизельное топливо
	л
	6000

	Перчатки с полимерным покрытием и с ПВХ покрытием
	шт
	18

	Утеплитель
	шт
	240

	Уголь
	т
	226

	Бензогенераторы
	шт
	6


Схема организации взаимодействия при авариях в теплоснабжающих   организациях и на теплосетях
Порядок организации взаимодействия при авариях в теплоснабжающих организациях и на теплосетях























Информация


об аварии





Определяет место и причину аварии, объем  аварийно-восстановительных работ, при необходимости  отключает поврежденный участок





Аварийная бригада





Направляет аварийную бригаду на место аварии





Диспетчер теплоснабжающей организации





Устанавливает взаимодействие с руководителем теплоснабжающих организаций, директорами УК, принимает меры по организации АВР





При продолжительных сроках устранения аварии, информирует о масштабах аварии, требующихся дополнительных силах и материальных ресурсах





информирует:


-начальника аварийно-ремонтной службы и начальника участка;


-взаимодействующие службы


о месте и масштабах  аварии,


о задействованных силах и времени начала  ликвидации;


- о  требующихся дополнительных силах и  материальных ресурсах.





Аварийные бригады теплоснабжающих организаций, управляющие компании, ТСЖ





Заместитель Главы города Кургана, директор ДЖКХ Администрации города Кургана





ЕДДС тел.:


+7(3522) 41-36-06





Содействует выполнению первоочередных мер по обеспечению жизнедеятельности





Заместитель Главы города Кургана, директор ДСП Администрации города Кургана








Информирует:


- о месте и  масштабе  аварии и времени начала АВР;


- о  количестве жилых домов и  объектов   соц. сферы в районе аварии;


- о  требующихся дополнительных силах и  материальных ресурсах.


.








Объекты с круглосуточным пребыванием людей





Жилые дома 








Глава города Кургана 











Начальник МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана"





Службы: 112, 101, 102, 103





Дает указание на сбор членов КЧС








Руководители


социально-значимых объектов





Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
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